**Ejemplo para proteger el acceso a un switch:**

* **Cifrar todas las contraseñas.**
* **Proteger el acceso a EXEC privilegiado.**
* **Proteger el acceso a la consola.**
* **Proteger el acceso a VTY.**

**Cifre todas las contraseñas:**

Sw-Floor-1(config)# service password-encryption

Sw-Piso-1(config)#

**Proteger el acceso a EXEC privilegiado con la contraseña cla55:**

Sw-Floor-1(config)# enable secret Cla55

Sw-Piso-1(config)#

**Proteger la línea de la consola:**

* **Utilizar la contraseña Cisc0.**
* **Permitir el inicio de sesión.**

Sw-Floor-1(config)# line console 0

Sw-Floor-1(config-line)# password Cisc0

Sw-Floor-1(config-line)# login

SW-Piso-1(config-line)#

**Proteger las primeras 16 líneas VTY.**

* **Utilizar la contraseña Cisc0.**
* **Permitir el inicio de sesión.**

Sw-Floor-1(config)# line vty 0 15

Sw-Floor-1(config-line)# password Cisc0

Sw-Floor-1(config-line)# login

SW-Piso-1(config-line)#